**Дополнение к опросному листу**

о выборе производителя лакокрасочных материалов для АКЗ стальных конструкций в рамках реализации проекта «УЗК» на ПАО «ОНОС»

**1. Дополнить требованиями к системе покрытия м/к:**

а) Грунт, ГФ ХС -010, толщина -40 мкм (2 слоя)

б) Покрывной (финишный) слой, ХВ-1100, толщина – 120 мкм (4 слоя).

**2**. **Указать дополнительно в перечне разрешительной документации:**

а) Предоставить протоколы Лабораторных испытаний системы АКЗ (в том числе по совместимости с принятой на проекте УЗК системе ОГЗ);

б) Сертификат соответствия испытания с приданием конструкции статической нагрузки для нанесенной системы с грунтовым покрытием ГФ-021 по ГОСТ 25-129-82 и финишным покрытием ХВ -1100.

**3. В подготовке поверхности указать необходимость применения** специализированных очищающих средств от масленых или иных загрязнений.

Приложить РД или описать сортамент окрашиваемых М/К. (приложение)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Группа конструкций** | **Марка элемента** | **Площадь, м²** | **Материал огнезащиты** | **Предел огнестойкости R, мин** | **Тощина ОЗМ (теор.), мм** | **Расход ОЗМ (теор.), кг/м2** | **k потерь (теор.)/ k потерь (факт)** | **Общий расход ОЗМ, кг** |
|

**4**. ***Дополнительно, при необходимости***, указать в ОЛ:

- высотные отметки, ярусы эстакад/постаментов/сооружений УЗК, наличие отсутствие перекрытий (возможность/необходимость применения – подмостей/лесов, систем альпинистских, специального оборудования).

- условия производства работ (трубопроводы, оборудование, с необходимостью выполнения устройств по укрытию, при необходимости произвести (восстановление) очистку оборудования после проведения работ).

- требования по ОТ и Пром.Безопасности, утвержденные и действующие на ПАО «ОНОС» при проведении работ на ОПО.