|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **Утверждено:** |
|  |  | Заместитель генерального директора по перспективным проектам и строительству  ООО «Афипский НПЗ»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А.В. Ефремов  «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022г. |

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

Выполнение работ по строительству объекта: «Строительство новой единой центральной операторной ЦРППиК ООО «Афипский НПЗ». Корректировка»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| 1 | Наименование объекта строительства | «Строительство новой единой центральной операторной ЦРППиК ООО «Афипский НПЗ». Корректировка» |
| 2 | Вид строительства | Новое строительство |
| 3 | Основание для выдачи ТЗ на проведение работ | Инвестиционная программа ООО «Афипский НПЗ» |
| 4 | Объекты археологических памятников | Размещен в границах зон охраны объекта археологического наследия, все виды земляных и строительных работ производить в присутствии специалиста-археолога |
| 5 | Место строительства и размещение на генеральном плане предприятия | Краснодарский край, Северский район, пгт. Афипский, ЦРППиК. На территории действующего предприятия. |
| 6 | Характер планируемых работ | Состав работ в соответствии с РД, в т.ч.:  - общестроительные работы;  - электромонтажные работы;  - монтаж технологических трубопроводов;  - монтаж АСУ;  - система вентиляции;  - монтаж пожарной сигнализации и сетей связи;  - пуско-наладочные работы;  - комплексное опробование. |
| Все работы должны выполняться в соответствии с требованиями действующих нормативных актов, регламентирующих технологию и качество производимых подрядной организацией работ |
| Перед началом производства работ Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком Проект производства работ и График производства работ в целом на объект, а также на каждый отдельный пусковой комплекс. |
| Подрядчик своими силами и средствами получает все необходимые согласования и разрешения; так же самостоятельно осуществляет работу со службами эксплуатации по согласованию и оформлению иных разрешительных документов на проведение работ |
| При производстве работ, Подрядчик обязан обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и пожарной безопасности |
| При производстве работ, Подрядчик обязан обеспечить выполнение необходимых мероприятий по строительному контролю Подрядчика |
|  |  | При выполнении работ Подрядчик руководствуется Федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в области охраны окружающей среды, а также локальными нормативными актами по ООС Заказчика;  Отходы, образованные в результате проведения работ (за исключением металлического лома), являются собственностью Подрядной организации. Отходы, образованные Подрядчиком в результате выполнения работ по Договору, в результате нарушения технологического процесса, являются собственностью Подрядчика, независимо от использования сырья и материалов;  Перед началом производства работ Подрядчик в счет стоимости Договора оборудует площадку для накопления отходов согласно СанПиН 2.1.7.1322-03, заключает договор с лицензированной организацией на обращение с отходами;  По завершении работ Подрядчик должен очистить площадку от отходов, обеспечить передачу отходов на утилизацию лицензированным организациям, а также провести техническую рекультивацию нарушенных земель. |
| 7 | Состав планируемых работ | Площадь застройки – 2274 м2, в том числе:  - здания ЕЦО – 634,6 м2;  - территория перспективного строительства – 1022 м2;  - строительный объем здания ЕЦО – 3228,8 м3  - количество этажей здания ЕЦО – один;  Площадь твердых покрытий – 1878 м2;  Водопровод хозяйственно-питьевой (В1) 63х5,8 – 119 м;  Канализация бытовая (К1) – 270 м;  Трубопровод теплофикационной воды – 132 м;  Кабельные линии электроснабжения – 297 м;  Сети наружного освещения (подземно) – 135 м;  Кабельная трасса ВОЛС для МСПД (ТСПД) – 235 м;  Кабельная трасса ВОЛС для ИТСО – 235 м. |
| 8 | Исходные данные, предоставляемые Заказчиком | В случае необходимости дополнительных исходных данных, Подрядчик запрашивает их в письменной форме. |
| 9 | Требования к охране труда и промышленной безопасности | Все работники Подрядной организации, непосредственно находящиеся на территории ООО «Афипский НПЗ», должны быть обеспечены касками, спецодеждой и спецобувью. К работам допускается обученный и квалифицированный персонал, имеющий необходимые удостоверения по профессии и допуски на определенные виды работ. При работах на высоте обязательно наличие страховочных привязей и других СИЗ, предусмотренных действующим законодательством. К работам на высоте допускается обученный персонал, имеющий допуск к работе на высоте и удостоверения установленного образца на допуск к работам на высоте на 2 или 3 группу согласно должностным обязанностям. |
| 10 | Сроки выполнения работ | Начало производства работ – с момента подписания договора на СМР;  Срок строительства - 11 месяцев. |
| 11 | Представляемая Заказчику документация | Исполнительная документация согласно требований НТД и стандартов Заказчика.  Материал и оборудование после демонтажа, передаваемый Заказчику оформить в соответствии с внутренними процедурами АНПЗ.  Утилизируемый материал оформить в соответствии с действующими требованиями РФ.  Нормативная и разрешительная документация по охране окружающей среды, согласно действующему законодательству. |
| 12 | Расчёт стоимости выполняемых работ | Обосновать стоимость работ с предоставлением смет при подготовке коммерческого предложения.  Смета на строительство разрабатывается с использованием сметных нормативов, а также единичных расценок и составляющих единичных расценок к сметным нормам, сведения о которых включены в ФРСН. Применяется программный комплекс для выпуска сметной документации  Гранд-смета», база ГЭСН-2020, ФЕР-2020 (с изм. 1-9) |
| 13 | Заказчик | ООО «Афипский НПЗ»  353236, Российская Федерация, Краснодарский край, Северский район, пгт. Афипский, промзона  ИНН 7704214548 КПП 168150001  тел. (861) 201-0-500 факс (86166) 3-38-31  электронный адрес: [office@afipnpz.ru](mailto:office@afipnpz.ru) |

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель технического директора

по развитию А.С. Ульяновский

Начальник управления подготовки строительства А.Ю. Кудин

Начальник управления по строительству,

техническому перевооружению

и реконструкции И.В. Периков

Начальник отдела по строительству,

техническому перевооружению

и реконструкции Р.А. Совмен

Гл. специалист ОСТПиР Д.А. Пидпалый