Приложение № 5

к Договору №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Соглашение в области производственной безопасности**

|  |
| --- |
| **СОДЕРЖАНИЕ** |
| [1 Общие требования. 3](#_Toc19114870)  [2 Требование к структуре и численности функции производственной безопасности. 4](#_Toc19114871)  [3 Требования к Нормативно-методической документации (НМД) 4](#_Toc19114872)  [4 Требования к выявлению, оценке и минимизации рисков в области производственной безопасности 5](#_Toc19114873)  [5 Допуск ГЕНПОДРЯДЧИКА к выполнению работ 6](#_Toc19114874)  [6 Информирование о происшествиях, текущих показателях и проведении расследования. 6](#_Toc19114876)  [7 Контроль за соблюдением требований безопасности 7](#_Toc19114878)  [8 Требования в области Охраны труда. 8](#_Toc19114879)  [9 Требования к организации инструктажей и обучения 9](#_Toc19114880)  [10 Требования в области Охраны здоровья 9](#_Toc19114881)  [11 Требования Антиалкогольной и Антинаркотической Политики Компании ………………………………………………………………………………………………………………………… 10](#_Toc19114882)  [12 Требования в области природоохранного законодательства 11](#_Toc19114883)  [13 Требования пожарной безопасности 14](#_Toc19114884)  [14 Требования в области ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 15](#_Toc19114885)  [15 Требования в области электробезопасности 15](#_Toc19114885)  [16 Требования безопасности перевозок автомобильным транспортом 16](#_Toc19114887)  [17 Требования к инструментам и оборудованию 17](#_Toc19114889)  [18 Требования к работам повышенной опасности (РПО): 18](#_Toc19114890)  [18.1 Общие требования 18](#_Toc19114891)  [18.2 Требования к организации работ на высоте 18](#_Toc19114892)  [18.3 Требования к организации работ с применением подъемных сооружений 19](#_Toc19114893)  [18.4 Требования к организации газоопасных работ 19](#_Toc19114894)  [18.5 Требования к организации и проведению огневых работ 19](#_Toc19114895)  18.6. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ В ТРАНШЕЕ ИЛИ КОТЛОВАНЕ……………………………………………………………………………………………………………….20  [19 Требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы временных зданий и сооружений .20](#_Toc19114896)  [20 Обязательства ЗАКАЗЧИКА .21](#_Toc19114897)  [21 Ответственность .22](#_Toc19114898)  **Приложения……………………………………………………………………………………………………………23** |

**Общество с ограниченной ответственностью «Афипский нефтеперерабатывающий завод» (ООО «Афипский НПЗ»)**, именуемое в дальнейшем «**Заказчик»**, в лице Генерального директора Сидорова Алексея Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице директора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

Применять данное соглашение к заключаемым договорам генерального подряда, а также в случае привлечения Подрядчиком Субподрядных организаций, при осуществлении работ/услуг по новому строительству, проектированию, ремонту, техническому перевооружению, консервации и ликвидации объектов Заказчика, а также работы/услуги, связанные с осуществлением кадастровой деятельности на территории Заказчика.

При выполнении услуг/работ на территориях, Общества, которые не связаны со строительством, ремонтом, проектированием, реконструкцией, техническим перевооружением, консервацией, ликвидацией, объектов Общества, а также услуги/работы, не связанные с осуществлением кадастровой деятельности на территории Общества, применять данное соглашение в части соответствующей характеру выполняемых работ/услуг и не противоречащей требованиям Законодательства Российской Федерации, нормативно правовым и иным актам в сфере охраны труда.

1. Общие требования.

**Подрядчик обязан:**

* 1. Соблюдать нормативно-правовые акты в области промышленной, пожарной, экологической безопасности, охраны труда, охраны здоровья, электробезопасности (далее – Производственная безопасность), действующих в месте выполнения работ / оказания услуг страны присутствия (международных, Российской Федерации, региональных и местных в части субъектов Российской Федерации).
  2. Выполнять требования действующей **Политики ООО «Афипский НПЗ» в области качества, охраны окружающей среды, профессионального здоровья и безопасности (Приложение № 1)**.
  3. Выполнять требования действующей **Инструкции № 145 «О пропускном и внутриобъектовом режимах на объектах ООО «Афипский НПЗ» (Приложение № 2), Инструкции № 146 «О пропускном и внутриобъектовом режимах на территориях и объектах строительства ООО «Афипский НПЗ» (Приложение № 3)**.
  4. Соблюдать внутренние локальные нормативные акты (ЛНА) Заказчика в области производственной безопасности, в том числе **Стандарт ООО «Афипский НПЗ» СИСМ-8.4.3-90-2020 «Порядок допуска подрядных организаций. Организация безопасного производства работ и соблюдения природоохранного законодательства на объектах ООО «Афипский НПЗ» (Приложение № 4).**
  5. Обеспечить беспрепятственное посещение уполномоченными представителями Заказчика временных бытовых городков, производственных баз, транспортных средств и прочих объектов Подрядчика (принадлежащих её как на праве собственности, так и предоставленных в пользование третьими лицами на правах аренды или иной договоренности).
  6. В случае привлечения субподрядных организаций, согласовать с Заказчиком каждую привлекаемую субподрядную организацию. Допуск субподрядных организаций к выполнению работ / оказанию услуг производится только с письменного согласования Заказчика и в установленном Заказчиком порядке.

Заказчик в праве не согласовать привлечение субподрядной организации к выполнению работ / оказанию услуг с объяснением объективных причин (несоответствие критериям отбора, неудовлетворительная оценка работы / услуг субподрядчика по результатам работ / услуг на объектах Заказчика и др.).

* 1. Включить настоящие условия в договорные обязательства с субподрядчиками, а также иными организациями, привлекаемыми Подрядчиком к выполнению работ / оказанию услуг по Договору, которые не являются субподрядными организациями по смыслу положений ст. 706 ГК РФ, но которые будут выполнять работы / оказывать услуги на территории Заказчика (включая, но не ограничиваясь: организации по оказанию услуг питания, клининговых услуг, медицинских услуг и т.п.).
  2. Применять Положения настоящего Соглашения в отношении любых физических лиц, задействованных Подрядчиком в выполнении работ / оказании услуг, независимо от того, заключены ли с такими лицами трудовые договоры, либо отношения с такими лицами документально не оформлены. Отсутствие документального оформления отношений между Подрядчиком и привлеченными для выполнения работ / оказания услуг физическими лицами не может являться основанием неприменимости к таким лицам условий настоящего Соглашения и освобождения Подрядчика от соответствующей ответственности.

Далее по тексту под термином Подрядчик, подразумеваются непосредственно Подрядчик и все его Субподрядчики.

* 1. При выполнении специфических видов работ, дополнительные требования безопасности, которые не изложены в полной мере в настоящем Соглашении, закрепить дополнительными соглашениями или двухсторонним протоколом.
  2. До начала работ / оказания услуг, предусмотренных Договором, для проведения тренингов, инструктажей и совещаний по производственной безопасности, выделить специальное место (помещение) и оборудовать его соответствующей наглядной агитацией, макетами, необходимым оборудованием для проведения презентаций и трансляции видеороликов.
  3. Содержать в чистоте территорию, объекты, оборудование, выделенные для производства работ / оказания услуг.
  4. Обеспечить силами собственных специалистов выполнение и контроль требований производственной безопасности Заказчика.
  5. Обеспечить участие в процедуре закупки, отбора работ, услуг, материалов, влияющих на безопасное производство работ собственного специалиста по производственной безопасности.

1. Требование к структуре и численности функции производственной безопасности.

**Подрядчик обязан:**

* 1. Обеспечить постоянное присутствие полевых специалистов в области производственной безопасности из расчёта не менее чем 1 (один) специалист на 50 (пятьдесят) работающих, без совмещения должности на площадке строительства / реконструкции / технического перевооружения / капитального ремонта. Численность специалистов функции Производственной безопасности Генподрядчика в местах производства работ определяется расчетом исходя из количества и сложности объектов контроля, а также максимального количества работ повышенной опасности, предполагаемого к одновременному исполнению при выполнении обязательств Подрядчик по Договору.
  2. Привлекаемые специалисты в области производственной безопасности, а также персонал, осуществляющий независимый надзор (технический надзор, строительный надзор) в области производственной безопасности, должны иметь соответствующий опыт и компетенции, допуски и аттестации по производственной безопасности, в т.ч по областям, требующим наличия допусков к работе (электробезопасность, работы на высоте и др.).
  3. При исполнении договора Подрядчик обязан согласовать с Группой по контролю за строительными и реконструируемыми объектами Заказчика, кандидатуры специалиста(ов) в области производственной безопасности планируемых для выполнения работ на территории Заказчика, с копиями документов, подтверждающих соответствие квалификации и резюме работников. В случае несоответствия представленных документов, отсутствия необходимого опыта работы или по иному обоснованному мнению Заказчика, специалист(ы) по производственной безопасности Подрядчика или привлекаемых им третьих лиц на территорию Заказчика не допускаются.

1. Требования к Нормативно-методической документации (НМД).

**Подрядчик обязан:**

* 1. Разработать План производственной безопасности при выполнении работ по Договору и документы, которые нуждаются в актуализации согласно специфике и требованиям применительно к месту производства работ, после подписания Договора, и согласовать с Заказчиком до начала работ.
  2. До начала работ ознакомить весь привлекаемый к выполнению работ персонал (в т.ч. вновь принятый) с локальными нормативными актами (ЛНА) Заказчика и Подрядчика в области производственной безопасности, и обеспечить их соблюдение. По запросу Заказчика предоставлять Листы ознакомления.
  3. Получить письменное уведомление от всех субподрядчиков о согласии с требованиями Заказчика в области производственной безопасности, и получить официальным образом для применения комплект всех ЛНА в области производственной безопасности, которые Заказчик передает Подрядчику.
  4. Обеспечить разработку, наличие и ведение на объекте работ актуальной документации в области производственной безопасности в соответствии с требованиями действующего законодательства (инструкции по охране труда по профессиям и видам работ, программы инструктажей, перечень работ повышенной опасности и пр.).
  5. Обеспечить наличие технической документации и инструкций, подлежащих хранению у ответственного за электрохозяйство, в том числе на рабочем месте (площадке производства работ) в соответствии с утвержденным перечнем.
  6. Внести изменения в должностные инструкции и/или инструкции по охране труда всех работников и/или иные внутренние нормативные документы, регулирующие отношения с работниками, касающиеся положения об обязательном прохождении ежедневного контроля трезвости.
  7. На эксплуатируемую электроустановку оформить следующую документацию:
     + - проект электроснабжения;
       - технический отчет (протоколы измерений, испытаний, выполненные специализированной аккредитованной электротехнической лабораторией);
       - разрешительные документы на подключение к электрической сети (акт технологического присоединения, акт разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности);
       - договор на электроснабжение с энергоснабжающей организацией;
       - разрешение Ростехнадзора на допуск электроустановки в эксплуатацию.
  8. Обеспечить на рабочих местах наличие актуальных сертификатов на применяемое оборудование, санитарно-эпидемиологических заключений, разрешений на применение оборудования.

1. Требования к выявлению, оценке и минимизации рисков в области производственной безопасности.

**Подрядчик обязан:**

* 1. До начала выполнения работ по Договору провести оценку операционных рисков, применительно к используемым технологическим процессам, видам работ, и предоставить Заказчику матрицу рисков в области производственной безопасности. В случае отсутствия у Подрядчика методической базы для проведения оценки рисков, рекомендуется пользоваться **методическим документом ООО «Афипский НПЗ» СИСМ-6.1-58-2020 «Идентификация опасностей, оценка рисков и управление рисками» (Приложение № 5)**.
  2. Совместно с Заказчиком организовать и провести оценку рисков в области производственной безопасности для определения критичных рисков применительно к проводимым работам / оказываемым услугам по настоящему Договору с учетом специфики выполнения работ / оказания услуг с целью возможности реализации мероприятий, необходимых на этапе мобилизации оборудования, материалов и персонала к месту производства работ / оказания услуг и в последующем при выполнении работ / оказании услуг по Договору.
  3. По итогам проведенной оценки рисков разработать и согласовать с Заказчиком План корректирующих мероприятий по минимизации рисков до приемлемого уровня (включаются в План производственной безопасности).
  4. На основании проведенной оценки рисков провести зонирование участков работ по опасности, и определить требования к используемым в обязательном порядке средствам индивидуальной и коллективной защиты.

1. Допуск Подрядчика к выполнению работ.

**Подрядчик обязан:**

* 1. В соответствии со Стандартом ООО «Афипский НПЗ» «Порядок допуска подрядных организаций. Организация безопасного производства работ и соблюдения природоохранного законодательства на объектах ООО «Афипский НПЗ» проходить процедуру допуска, в том числе допуск субподрядных организаций.
  2. Предоставить Заказчику информацию о готовности к началу работ с точки зрения производственной безопасности (в качестве отдельного документа или части Плана производственной безопасности), в том числе включающую, но не ограничивающуюся следующими мероприятиями:
     + - назначение ответственного по вопросам производственной безопасности, укомплектованность в достаточном количестве штата специалистов по производственной безопасности (согласно согласованной с Заказчиком структурой и численностью);
       - назначение ответственных лиц за обеспечение охраны труда, пожарной безопасности, охраны окружающей среды и т.д.;
       - обучение персонала (по охране труда, промышленной, пожарной, экологической безопасности) перед мобилизацией на объект;
       - обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты;
       - проведение работникам медицинского осмотра в аккредитованных медицинских организациях;
       - обеспечение работников санитарно-бытовыми помещениями (гардеробными, сушилками для одежды и обуви, душевыми, туалетами, помещениями для приема пищи, отдыха и обогрева) и устройствами обогрева, снабжения питьевой водой;
       - обеспечение маркировки применяемого оборудования;
       - разработка процедур по безопасной организации работ;
       - разработка ППР, ППРв, ППР с применением подъемных сооружений, технологических карт, включающих решения по производственной безопасности.
  3. Проводить по требованию Заказчика Технические аудиты оценки готовности субподрядных организаций в области производственной безопасности к выполнению работ, с участием представителей подразделения производственной безопасности Заказчика (по согласованию).
  4. Направлять Заказчику информацию о технических аудитах, проведённых в субподрядных организациях, для принятия решения Заказчиком об участии в этих аудитах.

Заказчик также вправе участвовать в проведении технических аудитов, проводимых Генподрядчиком.

1. Информирование о происшествиях, текущих показателях и проведении расследования.

**Подрядчик обязан:**

* 1. Оперативно, в течение 24 часов с момента возникновения происшествия, сообщать о произошедших несчастных случаях, авариях, инцидентах, возгораниях, дорожно-транспортных происшествиях, произошедших на территории и/или объектах Заказчика в рамках выполнения Договора.
  2. Проводить расследование происшествий, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
  3. Содействовать (не препятствовать) проведению внутреннего расследования Заказчика, предоставлять информацию, необходимую для расследования и принимать участие в расследовании происшествия, обстоятельства которого напрямую или косвенно связаны с деятельностью Генподрядчика и проведение которого инициировано Заказчиком.
  4. Ежемесячно, в срок до 10 числа, следующего за отчётным месяцем, представлять информацию о результатах своей работы в области охраны труда, промышленной, пожарной безопасности, содержащую сведения, связанные с выполнением Договора:

- все случаи производственного травматизма;

- все аварии, инциденты и иные незапланированные события, которые привели или могут привести к значительным повреждениям/ущербу/убыткам или о которых должно быть сообщено компетентным государственным органам;

- все дорожно-транспортные происшествия;

- сведения о предписаниях на приостановку деятельности, а также о возникших судебных преследованиях за нарушения в области производственной безопасности;

- сведения о нарушениях в области производственной безопасности, выявленных собственными силами, уполномоченными представителями Заказчика или надзорными органами;

- сведения о результатах проведённых расследований, произошедших происшествий;

- справка о ходе выполнения всех мероприятий по устранению нарушений и мероприятий по устранению причин происшествий;

- общее количество рабочих часов, отработанных персоналом Генподрядчика на месте проведения работ, общее число работников Генподрядчика на месте проведения работ, а также суммарный пробег транспортных средств Генподрядчика, задействованных в выполнении работ для Заказчика.

* 1. Выполнять разработанные в ходе расследования корректирующие мероприятия.

1. Контроль за соблюдением требований производственной безопасности.

**Подрядчик обязан:**

* 1. Осуществлять производственный контроль на объектах ведения производственной деятельности при выполнении обязательств по Договору со Заказчиком. Результаты производственного контроля должны документироваться в установленном порядке, и представляться Заказчику по требованию.
  2. Для обеспечения контроля работ выделить отдельного специалиста(ов) по производственной безопасности.
  3. Останавливать работы (в том числе по требованию Заказчика), которые выполняются небезопасным способом, которые создают непосредственную или потенциальную угрозу для работников Заказчика, Генподрядчика или третьих лиц, объектов, деловой репутации, окружающей среды, при наличии риска возникновения аварий и инцидентов.

Если Заказчик требует остановить работы, то она не несет ответственности за последствия в виде потерь времени или дополнительных затрат Генподрядчика. Возобновление работ может быть произведено только после устранения соответствующих рисков или их снижения до приемлемого уровня.

**Фиксация нарушений.**

* 1. В случае выявления Заказчиком нарушений, Заказчик выдаёт Подрядчику соответствующий Акт с описанием нарушений (с указанием пунктов НД, требования которых нарушены), сроков устранения нарушений (далее – **Акт о выявленных нарушениях требований охраны труда, промышленной, пожарной безопасности и природоохранного законодательства на объектах ООО «Афипский НПЗ» Приложение №6).**
  2. Нарушения (отклонения, отступления) от установленных требований производственной безопасности, выявленные специалистами и / или представителями Заказчика (в том числе специалистами производственной безопасности или специалистами технического надзора / строительного контроля и т.д.) оформляются и фиксируются в следующей последовательности:
     + - первоначально информация в устной форме немедленно доводится до ответственного производителя работ с требованиями об устранении нарушения / приостановки работ при необходимости;
       - в случае непринятия оперативных мер со стороны Подрядчика по устранению нарушений или их устранение с ненадлежащим качеством, или ввиду необходимости устранения замечания в более продолжительный период, специалист / представитель Заказчика выдает ответственному представителю Подрядчика **Акт о приостановке работы, запрете эксплуатации (Приложение №7).** Акт подписывается Заказчиком и Подрядчиком. Общее количество лиц, подписывающих Акт, должно быть не менее двух человек.
  3. Акт оформляется в двух экземплярах. Один экземпляр передаётся Подрядчику под подпись, для устранения нарушений, второй экземпляр остается у Заказчика.
  4. В случае отказа ответственного представителя Подрядчика, от подписи, в Акт вносится соответствующая запись «От подписи отказался». Акт фиксируется представителем третьего (стороннего / независимого) лица.
  5. Факт нарушения может быть также подтвержден одним из следующих документов:
     + - актом приостановки-возобновления работ Заказчика, осуществляющего производственный контроль;
       - актом расследования причин происшествия, составленного Комиссией по расследованию происшествия с участием представителей Генподрядчика;
       - соответствующим Актом или Предписанием контролирующих и надзорных органов, подразделением производственной безопасности в рамках осуществления контроля соблюдения требований производственной безопасности.
  6. Информацию об устранении нарушений Подрядчик направляет Заказчику в установленном порядке обмена информацией в согласованные сроки.
  7. В случае если Подрядчик, в силу каких-либо причин не может устранить нарушения в установленные сроки, то он должна разработать План по устранению нарушений, с указанием сроков, и согласовать его с Заказчиком.
  8. Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им, либо привлечёнными им третьими лицами, при выполнении работ, нарушения действующего законодательства Российской Федерации, включая оплату штрафов, пеней, а также по возмещению причиненного в связи с этим вреда. В случае если Заказчик был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения Генподрядчика, последний обязуется возместить Заказчику все причиненные этим убытки/расходы.
  9. Несоблюдение Подрядчиком и третьими лицами, привлекаемыми Подрядчиком, требований настоящего Соглашения является существенным нарушением условий Договора и дает Заказчику право требовать уплаты штрафа или расторжения Договора. Ответственность за нарушения, в том числе, размеры штрафов оговариваются в **Приложении № 8 к Соглашению в области производственной безопасности «Перечень нарушений требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, охраны окружающей среды».**

1. Требования в области Охраны труда.

**Подрядчик обязан:**

* 1. Обеспечить соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте и режим труда и отдыха работников.
  2. Обеспечить сертифицированными средствами индивидуальной защиты (далее СИЗ) и применение их во время нахождения на месте производства работ в соответствии с требованиями Заказчика.

Минимальный комплект необходимых средств индивидуальной защиты:

* + - * защитная обувь с металлическим или композитным подноском;
      * каска с подбородочным ремешком, с логотипом организации Генподрядчика;
      * спецодежда в соответствии с сезоном, климатическим поясом и видами выполняемых работ;
      * средства защиты глаз, лица (очки, щитки) и рук (перчатки), согласно специфики производимой работы и существующих рисков и опасностей на рабочем месте;
      * сигнальный жилет со светоотражающими полосами и логотипом организации Генподрядчика.
  1. Обеспечить персонал, выполняющий опасные работы, дополнительно соответствующими СИЗ:
     + - лицевым щитком при работах со шлифовальным и заточным инструментом;
       - закрытыми защитными очками, защитными масками и термостойкими перчатками для сварочных работ;
       - средствами защиты органов дыхания (СИЗОД) в зависимости от условий и видов выполняемых работ;
       - средствами защиты от падения при работе на высоте (страховочными системами);

ЗАПРЕЩЕНО в качестве средств защиты от падения с высоты использовать страховочные пояса.

* + - * средствами защиты от воздействия электрической дуги при работах в электроустановках;
      * средствами защиты и спасения при работе на водных объектах (там, где это применимо).
  1. Обеспечить в достаточном количестве наличие на рабочих местах защитных очков (имеющих покрытие против царапин и запотевания), перчаток, смывающих средств, марки и типы которых подбираются согласно имеющимся вредным факторам по видам проводимых работ.
  2. Обеспечить необходимыми средствами индивидуальной защиты работников, которые проходят стажировку перед допуском к самостоятельной работе, а также посетителей.

Допускается применение цветовых решений для защитных касок и сигнальных жилетов с целью идентификации постоянных работников, посетителей и стажеров.

* 1. Средства коллективной и индивидуальной защиты работников должны содержаться в технически исправном состоянии. Работники с неисправными СИЗ к работам не допускаются.
  2. В случае разночтений между требованиями действующего законодательства РФ и требованиями Договора применению подлежат наиболее жесткие требования, при этом они не должны противоречить требованиям законодательства РФ.
  3. Заказчик вправе применять более жесткие требования к Подрядчику и привлекаемых им третьих лиц не противоречащие законодательству РФ.

1. Требования к организации инструктажей и обучения

**Подрядчик обязан:**

* 1. Пройти вводный инструктаж у Заказчика, в установленном Заказчиком порядке.
  2. Все руководители, специалисты и работники, а также иные лица, привлекаемые Генподрядчиком для исполнения договора, должны иметь при себе оригиналы документов, подтверждающие факт прохождения соответствующего инструктажа, тренинга, обучения, аттестации и проверки знаний в области производственной безопасности, в т.ч. пожарного инструктажа, по программе пожарно-технического минимума, охраны труда, экологической безопасности, по обращению с отходами, а также иных документов в соответствии с требованиями законодательства РФ и локально-нормативных актов Заказчика, соответствующие выполняемым видам работ/услуг. Документы предъявляются Заказчику по его требованию.
  3. По требованию Заказчика предъявить Графики проведения обучения, аттестации и проверки знаний в области производственной безопасности, и списки лиц, допущенных к работе.
  4. Обеспечить наличие персонала в том числе (вновь принятого, а также привлекаемого к выполнению работ) профессионально обученного, аттестованного, и имеющего квалификацию, соответствующую выполняемым видам работ.
  5. Проводить специальное обучение, тренинги для всех лиц, подвергающихся воздействию рисков, которые являются нетипичными в их нормальной работе, а также при наличии рисков, которые присущи конкретным видам выполняемых работ / участкам / процедурам / оборудованию.

Обязательные тренинги и инструктажи, проводимые Подрядчиком, должны содержать актуальную информацию о характере работ, опасных условиях и факторах риска, а также о требованиях ЛНА Заказчика и правилах безопасного выполнения работ.

**Права Заказчика:**

* 1. Заказчик вправе учувствовать в составе комиссии по проверке знаний работников Подрядчика в области производственной безопасности как до их выхода к производству работ / оказанию услуг на объектах Заказчика, так и во время производства работ / оказания услуг по Договору.
  2. В случае, если любой из работников Подрядчика:
* получил неудовлетворительные результаты проверки знаний;

или

* у него отсутствуют документы и необходимая аттестация, соответствующие характеру выполняемых работ;

или

* нарушит любые правила, положения или стандарты Заказчика в области производственной безопасности,

такой работник по требованию Заказчика должен быть отстранен от выполнения работ / оказания услуг, при этом Подрядчик не вправе ссылаться на данное обстоятельство, как замедляющее/препятствующее выполнению работ и не вправе требовать продления срока выполнения работ на данном основании.

1. Требования в области Охраны здоровья.

**Подрядчик обязан:**

* 1. Обеспечить проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров, а также обязательных освидетельствований всего (100%) персонала Подрядчика, выполняющего работы на объектах Заказчика, в медицинских организациях, имеющих соответствующую требованиям законодательства РФ лицензию и договорные отношения с Подрядчиком.
  2. Предъявить по требованию Заказчика заключения врачебной комиссии по результатам обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров, других видов обязательных осмотров, освидетельствований на 100% персонала;
  3. Обеспечить допуск на объекты Заказчика только тех работников, на которых имеются заключения врачебной комиссии по результатам обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров, других видов обязательных осмотров, освидетельствований, об отсутствии у них медицинских противопоказаний к работе в соответствии с условиями труда на объектах Заказчика.

одрядчик, в соответствии с нормативными требованиями локальных – нормативных актов РФ должен обеспечить:

* + - * организацию проведения профилактической вакцинации персонала от инфекционных заболеваний, включая вакцинацию по эпидемическим показаниям в соответствии с эпидемической обстановкой в районах производства работ, включая вакцинацию от сибирской язвы;
      * наличие обязательного страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, у всего персонала, включая собственный персонал Генподрядчика и персонал Субподрядчика;
      * ежегодное обучение 100% работников Подрядчика, Субподрядчика, выполняющих работы на объектах Заказчика, навыкам оказания первой помощи, в лицензированных учебных центрах, по специальной программе обучения с получением сертификата/удостоверения о пройденном обучении;
      * наличие на каждом объекте проведения работ доступных ресурсов спасения, в достаточных количествах, для случаев экстренного медицинского реагирования, в соответствие с ресурсным планом: аптечки первой помощи, укомплектованные в соответствии с требованиями законодательства РФ, нормативными требованиями страны присутствия и локальных – нормативных актов Заказчика, различные виды шин и носилок;
      * организацию медицинской эвакуации (наземным, авиа, водным и другими видами транспорта) заболевшего/пострадавшего при возникновении случаев, требующих экстренного медицинского реагирования в целях спасения жизни и сохранения здоровья работников.
  1. В случае возникновения необходимости экстренной санитарно-авиационной эвакуации персонала Подрядчика (и иных лиц, работников, привлеченных им для выполнения работ по настоящему Договору организаций), Заказчик вправе организовать такую эвакуацию с места выполнения работ персонала Подрядчика до соответствующего медицинского учреждения. Заключая Договор, Подрядчик дает согласие на такую экстренную санитарно-авиационную эвакуацию персонала без дополнительных заявок (обращений и т.п.) со своей стороны. Затраты Заказчика, связанные с экстренной санитарно-авиационной эвакуацией персонала Подрядчика, подлежат компенсации Генподрядчиком в течение 10 рабочих дней с момента предъявления соответствующего требования Заказчика на основании подтверждающих документов.
  2. Подрядчик обязан обеспечить за свой счет, в месте проведения строительных работ, в зависимости от списочной численности работающих, медицинский пункт или фельдшерский здравпункт, обслуживаемый квалифицированным медицинским персоналом и имеющий необходимое количество помещений и оснащенность медицинским оборудованием, мебелью (в том числе медицинской), медикаментами, расходными материалами.

1. Требования Антиалкогольной и Антинаркотической Политики Компании.

**Подрядчик обязан:**

* 1. Реализовать систему контроля и допуска персонала, позволяющую:
  2. выполнять требования Заказчика в области контроля алкоголя и наркотиков согласно **Инструкции № 145 «О пропускном и внутриобъектовом режимах на объектах ООО «Афипский НПЗ» (Приложение № 2), Инструкции № 146 «О пропускном и внутриобъектовом режимах на территориях и объектах строительства ООО «Афипский НПЗ» (Приложение № 3)**, **Инструкции «О порядке действий при выявлении работника (ов) в состоянии, схожем на алкогольное, наркотическое, токсическое опьянение на территории Общества». (Приложение №9).**
     1. В случае если Подрядчик имеет на объекте выполнения работ (оказания услуг) численность до 5 человек:
* Организовать проведение контроля трезвости или назначить лиц, ответственных за проведение контроля трезвости на объекте выполнения работ / оказания услуг работников Генподрядчика.
* Организовать проведение медицинского освидетельствования на состояние опьянения алкогольного, наркотического иного токсического в организациях, имеющих медицинскую лицензию на проведение данного вида работ в соответствии с законодательством РФ.
  + 1. В случае если Подрядчик имеет на объекте выполнения работ / оказания услуг численность 5 человек и более:
* Организовать своими силами и за свой счет выборочный контроль трезвости собственных работников, привлеченных ей для выполнения работ, включая работников, находящихся на междусменном отдыхе (для работников, выполняющих работы вахтовым методом), с записью результатов в специальном журнале регистрации. Контроль трезвости должен проводиться ежедневно, а количество проверяемых работников Подрядчика в месяц должно быть не менее 100% средней численности работников Подрядчика, осуществляющих услуги на лицензионном участке в текущем месяце, при этом любой работник может быть проверен более одного раза. При этом Подрядчик несет ответственность за исполнение обязательств, предусмотренных настоящим пунктом, третьими лицами.
  1. Обеспечить объекты производства работ поверенными в установленном порядке алкотестерами.
  2. Алкотестеры, применяемые для этой процедуры, должны соответствовать ГОСТ 54794-2011.
  3. Под «Контролем трезвости» Стороны понимают проведение лицом, уполномоченным Подрядчиком, проверки работников на наличия паров этанола в выдыхаемом воздухе с применением прибора алкотестера и выявление других признаков состояния опьянения алкогольного, наркотического иного токсического, а также установление фактов употребления алкоголя. При установлении фактов алкогольного опьянения Подрядчик руководствуется **Инструкции «О порядке действий при выявлении работника (ов) в состоянии, схожем на алкогольное, наркотическое, токсическое опьянение на территории Общества». (Приложение №9).**
  4. Не допускать употребление, пронос, провоз и нахождение на месте производства работ и в местах проживания персонала алкоголь содержащих напитков, лекарственных препаратов, наркотических или иных токсических веществ, за исключением веществ, необходимых для осуществления производственной деятельности.
  5. В целях обеспечения контроля за указанными ограничениями Заказчик имеет право производить проверки и осмотр всех транспортных средств, вещей и материалов, доставляемых на место производства работ и к месту проживания персонала.
  6. Если в результате подобного осмотра будут обнаружены указанные запрещенные вещества, они подлежат изъятию. Персонал в состоянии опьянения не допускается к месту проведения работ или проживания, не имеет права дальнейшей работы на объектах Заказчика.
  7. При отказе работников пройти освидетельствование в установленном порядке, данный случай будет приравниваться к факту алкогольного опьянения на рабочем месте, с последующим применением к Подрядчику соответствующей ответственности.

1. Требования в области природоохранного законодательства.

**Подрядчик обязан:**

* 1. Организовать работы по процедуре постановки собственных объектов негативного воздействия на государственный учет в соответствии с требованиями страны присутствия, в т.ч. на территории РФ согласно ст. 69 Федерального закона от 10.02.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
  2. Рационально использовать необходимые ресурсы (электроэнергию, воду, пар и т.д.) при выполнении работ по настоящему Договору.
  3. Эксплуатировать транспортные средства, в выбросах которых содержание вредных (загрязняющих) веществ не превышает установленные технические нормативы выбросов.
  4. Обеспечить соблюдение требований законодательства в части охраны озонового слоя атмосферы (для РФ ст. 51, 54 Федерального закона от 10.02.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды, Постановления Правительства РФ от 24.03.2014 № 228 «О мерах государственного регулирования потребления и обращения веществ, разрушающих озоновый слой», либо иные действующие требования законодательства на момент выполнения работ), в том числе:
     + - при обслуживании, утилизации оборудования, использующего озоноразрушающие вещества, обеспечить рекуперацию озоноразрушающих веществ из данного оборудования в целях их восстановления для дальнейшей рециркуляции (рециклирования) или уничтожения;
       - запрещается захоронение в объектах размещения отходов производства и потребления продукции, утратившей свои потребительские свойства и содержащей озоноразрушающие вещества, без рекуперации данных веществ из указанной продукции в целях их восстановления для дальнейшей рециркуляции или уничтожения.
  5. Исключить сжигание, размещение (хранение и захоронение) отходов на территории Заказчика, а также накопление отходов на территории Заказчика вне специально оборудованных мест временного накопления, согласованных с Заказчиком (для строительных работ).
  6. Разрабатывать паспорта опасных отходов, учитывать их в разрешительной и отчетной документации в области обращения с отходами, учитывать в ней обращение со всеми отходами, образующимися в процессе выполнения работ / оказания услуг в соответствии с Договором, путем их использования, обезвреживания, размещения, а также передачи другим хозяйствующим субъектам с целью их дальнейшего использования, обезвреживания, размещения, т.к. Генподрядчик является образователем и собственником всех отходов, не востребованных Заказчиком, образующихся в процессе выполнения работ / оказания услуг, в том числе при выполнении ремонтных, строительных и других работ (услуг) по договорам на территории Заказчика.
  7. Принимать меры по сокращению образования отходов производства и потребления, их вовлечению в повторный хозяйственный оборот посредством максимально полного использования исходного сырья и материалов; не допускать захоронение образующихся отходов (указанных в Распоряжении Правительства РФ от 25 июля 2017 г. № 1589-р) и организовать их селективный сбор, с последующим направлением на утилизацию.
  8. За свой счёт (без изменения Договорной цены) осуществлять уборку и содержание объекта / строительной площадки и примыкающего к ней земельного участка, включая участки дорог, вывоз отходов с площадок накопления для обращения (включая сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение) специализированными организациями, имеющими лицензии на осуществление соответствующей деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности. Специализированные организации определяются по согласованию с Заказчиком.
  9. Нести все расходы, связанные со сбором, накоплением, хранением, погрузкой, транспортированием, утилизацией, обезвреживанием, размещением отходов и получением необходимых для этого согласований и разрешений, в том числе по плате за негативное воздействие на окружающую среду (далее – НВОС) и расходов на оплату услуг специализированных организаций, имеющих лицензии на осуществление соответствующей деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности.
  10. При наличии собственной лицензии на сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение отходов, самостоятельно осуществить утилизацию, обезвреживание отходов на собственных установках, имеющих соответствующую разрешительную документацию (в том числе положительное заключение ГЭЭ), размещение на собственных объектах, включенных в ГРОРО и имеющих положительное заключение ГЭЭ, либо осуществить транспортировку отходов для передачи специализированным организациям, имеющим лицензию на сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение отходов.
  11. Производить сортировку, резку и транспортировку металлолома Заказчика на площадку сбора и реализации металлолома, согласно обозначенных в смете объемов работ.
  12. Не позднее 4 месяцев с момента начала договора Подрядчик самостоятельно в соответствии с присвоенной категорией обязана получить необходимые природоохранные документы (инвентаризация выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, том ПДВ, том ПНООЛР, получение разрешения на выбросы загрязняющих веществ, документов об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, паспортов отходов и т.п. в соответствии с законодательством РФ и территориальными органами самоуправления). Копии всех разрешительных природоохранных документов Подрядчик обязан предоставить представителю службы Производственной безопасности Заказчика. В случае изменения технологии, появления новых видов отходов и т.п. Генподрядчик должен обеспечить своевременную корректировку имеющейся экологической документации определить и оформить нормативы выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ и документ об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, в соответствии с требованием законодательства (в зависимости от установленной категории объекта НВОС). Затраты на оплату сверхлимитных и сверхнормативных платежей в период отсутствия разрешительной документации Заказчиком не возмещается.
  13. Провести инвентаризацию выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в соответствии с требованиями природоохранного и санитарного законодательств РФ (для строительных работ).
  14. Самостоятельно производить начисления и своевременную оплату платежей (в том числе авансовых) за негативное воздействие на окружающую среду, вести и сдавать установленную отчетность в соответствии с законодательством РФ, если иной порядок не оговорен Договором. При осуществлении сброса сточных вод в водный объект, забора воды из поверхностных источников, либо ином другом виде пользования водным объектом, самостоятельно оформлять в установленном порядке договоры водопользования или решения на пользование водным объектом в соответствии с требованиями Водного кодекса РФ № 74-ФЗ от 03.06.2006 г. Оповещать Заказчика о факте получения разрешительной документации и факте оплаты за негативное воздействие на окружающую среду. В случае изменения технологии, появлении новых видов отходов, стационарных источников выбросов и т.п. обеспечивать своевременную корректировку имеющейся разрешительной экологической документации.
  15. Обеспечить наличие паспортов отходов I - IV класса опасности на отходы производства и потребления, образуемые при выполнении работ по Договору на начало выполнения работ. На отходы V класса опасности оформить протоколы биотестирования в аккредитованной лаборатории, для подтверждения класса опасности. Обеспечить наличие согласованных материалов обоснования классов опасности отходов, образующихся в ходе производственной деятельности, для среды обитания и здоровья человека.
  16. Иметь средства для ликвидации незначительных загрязнений (песок, сорбенты, искробезопасный инструмент для сбора разливов, комплект ЛАРН и т.д.). В случае участия Заказчика в проведении работ по локализации и ликвидации последствий вредного воздействия на окружающую среду, возникших по вине Подрядчика в процессе выполнения работ / оказания услуг по договору на объектах Заказчика, Подрядчик возмещает Заказчику расходы на проведение таких работ.
  17. По завершению работ, до подписания Акта приемки выполненных работ с Заказчиком, вывезти с объекта все собственное оборудование и технику, излишки материалов и т.п., произвести демонтаж возведенных им временных зданий и сооружений, обеспечить вывоз образованных от этих работ отходов и оставить после себя объект и площадку в состоянии, соответствующем экологическим требованиям и санитарным нормам, провести техническую и, при необходимости, биологическую рекультивацию площадки, в соответствии с требованиями проектных решений, с подписанием Акта приемки выполненных работ по данному этапу.
  18. Придерживаться установленных проездов, на выезде с территории строительной площадки оборудовать пункт мойки колес выезжающей передвижной техники и автотранспорта, согласованный с Заказчиком.
  19. При привлечении Специализированных организаций для сбора, транспортирования, обезвреживания, обработки, утилизации и размещения отходов, в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента заключения договора с третьими лицами предоставить Заказчику копию договора и лицензии Специализированных организаций на осуществление деятельности по сбору и транспортированию отходов I - IV классов опасности.
  20. В обязательном порядке информировать Заказчика о проводимых в отношении Генподрядчика проверок со стороны контролирующих органов, а также направлять в адрес Заказчика результаты проведенных проверок.
  21. Возмещать Заказчику расходы (убытки), которые понес Заказчик в связи с наложением на него контролирующими государственными органами санкций (административных штрафов) за нарушение требований в области обеспечения экологической безопасности, возникшими из-за деятельности Генподрядчика на территории Заказчика.

**Права Заказчика:**

* 1. Запрашивать подтверждающие документы о внесении платы за НВОС, первичную документацию по обращению с отходами, в т.ч. по учету образования и передачи на утилизацию, обезвреживание и размещение отходов
  2. Запрашивать сведения о результатах проведенного анализа грунта, образовавшегося при проведении земляных работ, а также информацию об отнесении его к конкретному классу опасности при проведении Подрядчиком лабораторных исследований грунта.

1. Требования пожарной безопасности.

**Подрядчик обязан:**

* 1. Допускать к работе на объекте защиты лиц только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется по программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального образования.
  2. Назначать лиц, которые по занимаемой должности или по характеру выполняемых работ являются ответственными за обеспечение пожарной безопасности.
  3. Отключать по окончании рабочего времени электропотребители, в том числе бытовые электроприборы, за исключением помещений, в которых находится дежурный персонал, электропотребители дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также другие электроустановки и электротехнические приборы, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.
  4. Обеспечить наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения.
  5. Обеспечить объекты сертифицированными в установленном порядке первичными средствами пожаротушения, а в случаях, предусмотренных нормами пожарной безопасности, запасом воды и средствами тушения пожара.
  6. Располагать производственные, складские и вспомогательные здания и сооружения на территории строительства в соответствии с утвержденным в установленном порядке строительным планом.
  7. У въездов на строительную площадку должны устанавливаться планы с нанесенными строящимися основными и вспомогательными зданиями и сооружениями, въездами, подъездами, местонахождением водоисточников, средств пожаротушения и связи.
  8. Ко всем строящимся и эксплуатируемым зданиям (в том числе временным), местам открытого хранения строительных материалов, конструкций и оборудования обеспечивается свободный подъезд. Устройство подъездов и дорог к строящимся зданиям необходимо завершить к началу основных строительных работ.
  9. Хранение на открытых площадках горючих строительных материалов (лесопиломатериалы, толь, рубероид и др.), изделий и конструкций из горючих материалов, а также оборудования и грузов в горючей упаковке осуществлять в штабелях или группами площадью не более 100 кв. метров. Расстояние между штабелями (группами) и от них до строящихся или существующих объектов защиты составляет не менее 24 метров.
  10. Обеспечить наличие на внешней стороне производственных и складских зданий обозначение категории производства по взрыво - пожаро - опасности, Ф.И.О. ответственного за пожарную безопасность и номер вызова телефона пожарной охраны (если применимо).
  11. Обеспечить постоянный свободный проход к эвакуационным выходам и местам размещения пожарного оборудования.
  12. Организовать запрет использования жидкого и твердого топлива, а также электронагревательных приборов для обогрева жилых вагон-домов, мобильных (инвентарных) зданий (сооружений) контейнерного типа.

**14. Требования промышленной безопасности.**

**Подрядчик обязан:**

При проведении работ на объектах Заказчика:

**14.1** Соблюдать требования промышленной безопасности, предусмотренные действующим законодательством РФ, правилами и нормами, нормативными актами Общества;

**14.2** Ознакомиться с «Политикой в области промышленной безопасности ООО «Афипский НПЗ» **(Приложение 10).**

**14.3** Иметь при себе удостоверения (протоколы аттестации) в области промышленной безопасности в зависимости от вида и характера выполняемых работ;

**14.4** Привлекать к работе квалифицированный персонал (стропальщики, машинисты и т.д.) имеющего соответствующую квалификацию;

**14.5** Использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;

**14.6** Выполнять РПО по нарядам-допускам (разрешениям);

**14.7** Соблюдать технологическую дисциплину, выполнять работу только на выделенном участке (территории);

**14.8** Принимать меры к немедленному устранению причин и условий, препятствующих или затрудняющих нормальное проведение работы, создающих угрозу жизни и здоровью работающих, окружающей среде, и немедленно сообщать о происшествии непосредственному руководителю работ;

**14.9** Незамедлительно информировать персонал Общества в случае замеченной опасности, а также при сбоях в действии защитных устройств;

**14.10** Знать схемы эвакуации в случае возникновения аварийных ситуаций.

1. Требования в области электробезопасности.

**Подрядчик обязан:**

* 1. Назначить ответственных лиц по организации эксплуатации электроустановок:
* ответственный за электрохозяйство и его заместитель.

В случае если, установленная мощность электроустановок не превышает 10 кВт, работник, замещающий ответственного за электрохозяйство, может не назначаться.

* ответственный за исправное состояние, проведение периодических испытаний и проверку ручных электрических машин, переносных электроинструментов, передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним.
  1. До начала монтажа электроустановок получить технические условия в энергоснабжающей организации; выполнить проектную документацию; согласовать проектную документацию с энергоснабжающей организацией, выдавшей технические условия, и органом государственного энергетического надзора (по необходимости).
  2. Обеспечить прокладку кабельных линий так, чтобы в процессе монтажа и эксплуатации было исключено возникновение в них опасных механических напряжений и повреждений (запрещается прокладка кабельных линий открыто по земле без защитных конструкций).
  3. Обеспечить все РУ (щиты, сборки и т.д.), установленные вне электропомещений, запирающими устройствами, препятствующими доступу в них работников неэлектротехнического персонала, а также табличками с наименованием ответственного лица за электрохозяйство и телефоном диспетчерской службы.
  4. Обеспечить наличие ограждений, исключающих случайное прикосновение к неизолированным токоведущим частям электрооборудования.
  5. Обеспечить наличие и исправное содержание заземляющих устройств эксплуатируемых электроустановок в соответствие требованиям «Правил устройства электроустановок».
  6. Обеспечить постоянное наличие исправного заземления технических устройств, приспособлений, механизмов и сооружений, используемых при выполнении обязательств по договору с Заказчиком.
  7. Обеспечить постоянное наличие исправной молниезащиты объектов и сооружений, используемых при выполнении обязательств по Договору с Заказчиком.
  8. Прокладывать и эксплуатировать (постоянные, воздушные, временные) электрические кабели/провода, использующиеся при выполнении обязательств по Договору с Заказчиком согласно действующим требованиям электробезопасности.
  9. Согласовывать провоз негабаритного груза при пересечении с воздушной линией электропередач с энергоснабжающей организацией, которой принадлежит данная воздушная линия, а также производство работ в охранной зоне воздушной линии электропередач. Работы в охранных зонах необходимо производить по нарядам-допускам и разрешениям, согласно установленным требованиям.
  10. Не допускать эксплуатацию электрических машин и электрооборудования при наличии повышенной вибрации, несвойственного шума.
  11. Не допускать выполнение соединения кабельных линий (электропроводки) скрутками, соединителями не заводского (кустарного) исполнения.
  12. Не допускать эксплуатацию электроустановок и электроприемников Генподрядчика при нагреве сверх допустимого значения:
* превышение граничных значений показаний термо-сигнализаторов;
* оплавление изоляции кабельных линий;
* наличие следов побежалости на контактных соединениях;
* превышение мощности потребителей над установленной мощностью источника.
  1. Не допускать эксплуатацию электроустановок и электроприемников при нарушении целостности корпусов электрооборудования, нарушении изоляции электрооборудования, повреждении изоляции кабельных линий.
  2. Обеспечить укомплектованность СИЗ электроустановки электрозащитными средствами, плакатами и изделиями медицинского назначения для оказания первой помощи работникам в соответствии с утвержденными перечнями, в которых указываются места их хранения, и знаками электробезопасности.
  3. Электрозащитные средства должны быть без механических повреждений и нарушения сроков испытаний. Весь применяемый электроинструмент должен быть исправным и прошедшим необходимые испытания.
  4. В случае выявления любого из нарушений п.п. 16.1-16.16 Соглашения, электроустановки Генподрядчика должны быть обесточены до устранения замечаний.

1. Требования безопасности перевозок автомобильным транспортом.

**Подрядчик обязан:**

* 1. Организовать работу по обеспечению безопасности дорожного движения  
     (далее – БДД) в соответствии с нормами действующего законодательства. При этом должны быть учтены требования **ООО «Афипский НПЗ»** Стандарт ООО «Афипский НПЗ» «Безопасность дорожного движения» № 09-17-12/5-С-0006 версия 3.00 **(Приложение № 9)**.
  2. Оснастить используемые транспортные средства (далее – ТС) для перевозки пассажиров и грузов следующими устройствами/оборудованием/механизмами:
     + - Исправными ремнями безопасности для водителя и всех пассажиров, предусмотренных конструкцией транспортного средства;
       - Автомобильной аптечкой, знаком аварийной остановки, необходимым количеством огнетушителей и светоотражающими жилетами.
  3. Организовать:
     + - проведение обязательных предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей в соответствии с законодательными требованиями страны присутствия.
       - проведение контрольных осмотров ТС перед началом работ (перед выходом на маршрут), а также проведение регулярного технического обслуживания ТС, в сроки, установленные заводом-изготовителем.
  4. Обеспечить:
     + - Контроль за соблюдением водителями Правил дорожного движения (любыми доступными способами), с возможностью предоставления вышеуказанных данных Заказчику.
       - Соблюдение водителями режима труда и отдыха, в соответствии с требованиями Заказчика.
  5. Принимать меры в отношении водителей, в соответствии с требованиями законодательства РФ и локальных актов Заказчика.
  6. Приостановить выполнение работ, в случае выявления нарушения обязательств и требований в области обеспечения безопасности перевозок автомобильным транспортом, предусмотренных настоящим Соглашением, до момента их устранения.

1. Требования к инструментам и оборудованию.

**Подрядчик обязан:**

* 1. Обеспечить работников сертифицированными (если это необходимо) исправными механизмами, инструментами и оборудованием, имеющим разрешительную документацию (паспорт в читаемом варианте, экспертизу).

Пользователи таких механизмов, инструментов и оборудования должны быть надлежащим образом подготовлены и обучены, иметь соответствующий опыт работы с ними и, если это необходимо, соответствующее разрешение / сертификат.

* 1. Поводить проверки безопасности оборудования и предоставлять Заказчику письменные отчеты в соответствии с регламентами и / или инструкциями по эксплуатации оборудования (по требованию Заказчика).
  2. Оборудование с движущимися / вращающимися частями, обеспечить:
* защитными ограждениями;
* блокировочными системами/устройствами, реагирующими на открытие и (или) закрытие, предусмотренными заводом-изготовителем;
* окраской защитных ограждений в сигнальный цвет;
* временными, предупреждающими об опасности, сигнальными ограждениями и (или) сигнальными лентами, знаками безопасности (предупреждающими, запрещающими) при отсутствии ограждений, предусмотренных заводом-изготовителем.
  1. Оградить места выемок грунта, перепада высот и движения персонала только защитными ограждениями.

Защитные ограждения должны состоять из стоек, поручня, расположенного на высоте не менее 1,1 м от рабочего настила, одного промежуточного элемента (на высоте 0,5 м) и бортовой доски высотой не менее 15 см.

Перила должны выдерживать сосредоточенную нагрузку 700 Н, приложенную к середине пролета.

Бортовые доски должны быть установлены на настил (перекрытие), а элементы перил закрепляться к стойкам с внутренней стороны.

* 1. Вести учет и регистрацию подъемных сооружений, такелажного оборудования и грузозахватных приспособлений, и предоставлять Заказчику соответствующие журналы, акты проверки до начала работ.
  2. Проводить на все оборудование регулярное техническое обслуживание и ремонт в соответствии с требованиями завода-изготовителя.
  3. Иметь копии всех сертификатов, актов, протоколов об испытаниях и техобслуживании грузоподъемных кранов, талей, такелажного оборудования, съемных грузозахватных приспособлений и предоставлять Заказчику по её требованию.
  4. Обеспечить эксплуатацию и содержание электрогазосварочного оборудования, газопламенного оборудования, сосудов, работающих под давлением (баллоны с кислородом, горючими и инертными газами), в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации завода-изготовителя, действующей нормативно-технической документации, в т.ч. действующими Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением».
  5. Обеспечить эксплуатацию и содержание инструмента в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации завода-изготовителя, действующей нормативно-технической документации, в т.ч. действующими «Правилами по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями».

1. Требования к работам повышенной опасности (РПО).
   1. Общие требования.

**Подрядчик обязан:**

* + 1. Сформировать и согласовать с Заказчиком перечень РПО, для выполнения которых требуется наряд-допуск.
    2. Выполнять РПО по наряду-допуску, при условии выполнения:
* всех подготовительных работ и мероприятий, указанных в наряде-допуске и инструкций по безопасному проведению газоопасных, огневых, земляных работ, работ на высоте;
* инструкций Заказчика по организации и безопасному проведению РПО;
* письменного разрешении представителя пожарной части или газоспасательного отряда и в присутствии лица, ответственного за проведение работ.
  + 1. При наличии риска выделения в рабочую зону вредных/опасных веществ или снижение концентрации кислорода менее 20% (газоопасные работы (ГОР), огневые работы (ОР), работы в замкнутых пространствах), обеспечить непрерывный контроль газовоздушной среды (ГВС) газоанализаторами, обладающими соответствующими техническими характеристиками и прошедшими поверку в центре стандартизации и метрологии.

Контроль ГВС должен осуществляться на ДВК и ПДК в точках контроля согласно мероприятиям и схемам нарядов-допусков на проведение работ.

* + 1. При необходимости, оборудовать места проведения РПО средствами видеоконтроля.

Оборудование мест производства работ повышенной опасности средствами видеоконтроля определяются Заказчиком и Генподрядчиком.

* 1. Требования к организации работ на высоте.
     1. Приемка строительных лесов, подмостей, вышек осуществляется комиссионно, представителями подрядной организации, управляющей строительством.
     2. Члены комиссии по приемке строительных лесов и подмостей должны пройти соответствующее обучение.
     3. К работам на высоте допускаются работники, имеющие квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ, прошедшие специальное обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте в аккредитованных обучающих организациях.
     4. Строительные леса/подмости/вышки-туры и приставные лестницы:
* только заводского исполнения, прошедшие в установленном порядке испытания, исправные и допущенные к эксплуатации;
* без изменений конструкции, предусмотренной заводом-изготовителем.
  + 1. Подъем/спуск и работа на высоте проводятся:
* с применением непрерывной страховки;
* с временными, предупреждающими об опасности ограждениями и (или) знаками безопасности (предупреждающими, запрещающими) на месте проведения работ на высоте;
* при наличии удостоверений о проверке знаний, с указанием соответствующей группы допуска для работ на высоте;
* под контролем лица, ответственного за проведение работ на высоте, на месте проведения работы на строительных лесах и вышках-турах.
  + 1. Места движения персонала, граничащие с опасными перепадами по высоте, ограждать защитными ограждениями.
    2. Для перехода через траншеи, шурфы и т.д. использовать настилы заводского изготовления.
    3. При выявлении нарушений организации работ на высоте, связанных с неприменением / ненадлежащим применением работниками средств защиты от падений с высоты, невыполнение работниками требований непрерывной страховки при выполнении работ на высоте, Заказчик вправе остановить работы, инициировать внеочередную проверку знаний работников, нарушивших требования, а при повторном нарушении аннулировать допуск таких работников на свою территорию.
  1. Требования к организации работ с применением подъемных сооружений.
     1. Подъемные сооружения:
* должны быть испытаны в установленном порядке на статическую и динамическую нагрузку;
* эксплуатироваться с исправными и включёнными блокировками, предусмотренными заводом-изготовителем;
* не иметь изменений конструкции, предусмотренной заводом-изготовителем;
* иметь цветовую кодировку о допуске к работе.
  + 1. Съемные грузозахватные приспособления и тара должны быть в исправном состоянии, и иметь соответствующую маркировку (клеймо, бирку, маркировочную табличку и т.п.).
  1. Требования к организации газоопасных работ.
     1. Проводятся по наряду-допуску при условии:
* выполнения мероприятий, указанных в наряде-допуске и инструкции по безопасному проведению газоопасных работ;
* выполнения контроля газовоздушной среды воздуха рабочей зоны во время производства работ;
* применения СИЗОД, указанных в наряде-допуске и инструкции по безопасному проведению газоопасных работ и искробезопасного (омедненного) инструмента, электрооборудования во взрывозащищенном исполнении;
* применения средств малой механизации (триподы, лебёдка и др.) для обеспечения спуска и подъема работников в замкнутое пространство при вертикальном способе спуска / подъема, если установка средств малой механизации возможна и определена нарядом-допуском на газоопасные работы.
* выполнения инструкций ДО, на территории которого проводятся газоопасные работы.

**18.5 Требования к организации и проведению огневых работ.**

При проведении огневых работ запрещается:

* приступать к работе при неисправной аппаратуре.
* проводить огневые работы на свежеокрашенных горючими красками (лаками) конструкциях и изделиях.
* использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина и других горючих жидкостей.
* хранить в сварочных кабинах одежду, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, другие горючие материалы.
* допускать к самостоятельной работе лиц, не имеющих квалификационного удостоверения.
* допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами со сжатыми, сжиженными и растворенными газами.
* проводить работы на аппаратах и коммуникациях, заполненных горючими и токсичными веществами, а также находящихся под электрическим напряжением.
* проводить работы по устройству гидроизоляции и пароизоляции на кровле, монтаж панелей с горючими и слабогорючими утеплителями, наклейкой покрытий полов и отделкой помещений с применением горючих лаков, клеев, мастик и других горючих материалов, за исключением случаев, когда проведение огневых работ предусмотрено технологией применения материала.
* После завершения огневых работ должно быть обеспечено наблюдение за местом проведения работ в течение не менее 4 часов.

**18.6** **Требования к организации аварийно-восстановительных работ в траншее или котловане.**

**18.6.1.** При выполнении аварийно-восстановительных работ, предусматривающих нахождение персонала в траншее или котловане глубиной 2 метра и более, и при отсутствии разработанного плана производства работ (ППР) или технологической карты, должны применяться крепи заводского исполнения.

1. Требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы временных зданий и сооружений

**Подрядчик обязан:**

* + 1. Требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы временных зданий и сооружений:
* Мобилизация, демобилизация и места установки временных зданий и сооружений (далее – ВЗиС) Генподрядчиком и привлекаемых им третьих лиц производится по плану в обязательном порядке согласованному с Заказчиком.
* При размещении, устройстве, оборудовании и содержании ВЗиС Подрядчик обязан обеспечить соблюдение требований, определенных Правилами противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479), а также иными законодательными актами РФ и локальными нормативными актами Заказчика в области обеспечения пожарной безопасности.
* ВЗиС должны размещаться группами в количестве не более 10 штук. Расстояние между группами ВЗиС должно обеспечивать возможность проезда пожарных машин и другой спецтехники и быть не менее 6 м. Проезды между группами ВЗиС и противопожарные расстояние между отдельными ВЗиС должны быть свободными для проезда и прохода, ничем не загромождены и не захламлены.
* ВЗиС должны соответствовать всем применимым требованиям безопасности, иметь паспорт завода-изготовителя, быть изготовленными из материалов, соответствующих нормам пожарной безопасности, подтвержденных соответствующими документами (сертификатами). Документы на ВЗиС должны храниться у Генподрядчика на объекте (площадке) эксплуатации ВЗиС и предъявляться Заказчику по требованию.

**19.1.2.** Каждое ВЗиС должно быть укомплектовано:

* табличкой на входных дверях (снаружи) с указанием организации-владельца, категории по взрывопожарной и пожарной опасности, номера ВЗиС и лица, ответственного за пожарную безопасность при эксплуатации ВЗиС (с указанием его должности, ФИО и номера контактного телефона). Ответственный за пожарную безопасность должен быть назначен приказом и фактически находиться на объекте;
* устройством защитного отключения (далее - УЗО), предназначенным для защиты людей от поражения электрическим током;
* устройством защитного заземления;
* средствами пожаротушения, в количестве и вида в соответствии с требованиями нормативных актов РФ по пожарной безопасности, но не менее одного исправного огнетушителя ОП-5 в каждом ВЗиС;
* аптечкой первой помощи;

**19.1.3** Эксплуатация ВЗиС Подрядчика и привлекаемых им третьих лиц, а также иных выделенных помещений, в том числе в пожароопасный период, в нерабочие выходные и праздничные дни и пр., также должна быть регламентирована соответствующим документом Генподрядчика и контролироваться его фактическое исполнение путём целевых проверок, в том числе в присутствии Заказчика.

**19.1.4** При эксплуатации ВЗиС Подрядчика и привлекаемых им третьих лиц запрещается:

* использовать/иметь в наличии печи, отапливаемые открытым огнем (например, дровами, углем); электроутюги, электроплитки, электрочайники, электрические конвекторы , обогреватели и другие электронагревательные приборы, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией; неисправные электроприборы, электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции, розетки, рубильники и другие электроустановочные изделия с повреждениями, а также электробытовые приборы (например, электрочайники, кипятильники, электроплиты) и иные устройства, в том числе собственного (не заводского) исполнения;
* оставлять не обесточенными электроустановки и бытовые приборы;
* обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.

1. Обязательства Заказчика.
   1. Своевременно и в полном объеме информировать Подрядчика о:

* существующих требованиях безопасности, изложенных во внутренних ЛНА Заказчика, принимаемых к исполнению;
* вредных и опасных факторах, имеющихся на местах производства работ.
  1. Не препятствовать Подрядчику производить работы безопасно, и в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов РФ, и не вынуждать её нарушать требования безопасности, как оговоренные выше, так и общепринятые.
  2. При подписании Договора передать Подрядчику ЛНА Заказчика на электронном и/или бумажном носителе с подписью уполномоченного представителя Заказчика, также Подрядчик обязуется подписать Акт приёмки-передачи документов, требования которых подлежат выполнению Подрядчиком. В Акте приёмки-передачи документов должен быть приведён полный перечень переданных документов с указанием их реквизитов (дата принятия, редакции).

В случае принятия актуализированной версии ЛНА довести актуальную версию ЛНА до Подрядчика в течение 15 рабочих дней.

* 1. До начала выполнения работ / оказания услуг совместно с Подрядчиком определить потребности в обучении Подрядчика по требованиям Заказчика в области производственной безопасности и содействовать организации и проведению обучения.
  2. Перед началом выполнения работ / оказания услуг на действующих объектах Заказчика провести инструктаж Подрядчику с доведением основных рисков, присущих производственным объектам, объектам, где будут выполняться работы/оказываться услуги, с обязательной фиксацией в журнале инструктажа Заказчика.
  3. На регулярной основе проводить оценку деятельности Подрядчика в области производственной безопасности.

1. Ответственность.
   1. Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им или Субподрядчиком нарушения требований ЛНА и действующего природоохранного, водного, земельного, лесного законодательства, законодательства в области пожарной безопасности, охраны труда, атмосферного воздуха, промышленной безопасности и т.д., включая оплату штрафов, пеней, а также по возмещению причиненного в связи с этим вреда.
   2. Подрядчик несет ответственность за соблюдение экологических и санитарных требований при накоплении (складировании) отходов в местах (площадках) накопления, принадлежащих Заказчику на праве собственности и не имеет права накапливать в указанных объектах иные отходы, кроме видов отходов, согласованных с Заказчиком.
   3. Подрядчик несет ответственность по выплатам соответствующих штрафов, претензий, исков, внесению платежей за сверхлимитное загрязнение окружающей среды.
   4. При наличии вины Подрядчиком, установленной в результате внутреннего расследования, за аварии, инциденты и несчастные случаи, которые произошли в процессе выполнения обязательств по договору, Генподрядчик обязуется возместить Заказчику причиненные убытки.
   5. В случае, если Заказчик был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения, совершенные Подрядчиком/Субподрядчиком, иными привлеченными Подрядчиком лицами, Подрядчик обязуется возместить Заказчику все его затраты, причиненные этим реальным ущербом.
   6. В случае приостановки работы Подрядчика вследствие несоблюдения Подрядчиком настоящего Соглашения, простой Генподрядчика не оплачивается.
   7. В случае допущения впервые нарушения Подрядчиком требований производственной безопасности при исполнении Договора, за которые предусмотрен штраф, руководитель подрядной организации вправе обратиться к Заказчику об устранении выявленного нарушения путем проведения проактивных и / или корректирующих мероприятий в области производственной безопасности.

В случае выполнения согласованных Сторонами проактивных и/или корректирующих мероприятий, такое нарушение считается устраненным, основания для применения штрафных санкций отсутствуют.

* 1. При повторном нарушении Подрядчиком требований в области производственной безопасности (два и более нарушения в течение полугода) Стороны признают, что нарушение является систематическим, и его причины не устранены. В этом случае Подрядчик несет ответственность.
  2. Если Подрядчик самостоятельно выявил нарушения и своевременно об этом информировал Заказчика, а также предпринял необходимые корректирующие мероприятия, позволившие устранить нарушение, подтвержденные представителем Заказчика (супервайзером), то штрафные санкции в этом случае к Подрядчику не применяются.
  3. Заказчик не несет ответственности за травмы, увечья или смерть любого работника Подрядчика или третьего лица, привлеченного Подрядчиком, не по вине Заказчика, а также в случае нарушения ими требований правил производственной безопасности.

**Срок действия Соглашения ограничивается сроками действия**

**Договора № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г.**

**Приложения (передаются Подрядчику на электронном носителе):**

1. **Политика ООО «Афипский НПЗ» в области качества, охраны окружающей среды, профессионального здоровья и безопасности.**
2. **Инструкция № 145 «О пропускном и внутриобъектовом режимах на объектах ООО «Афипский НПЗ».**
3. **Инструкция № 146 «О пропускном и внутриобъектовом режимах на объектах ООО «Афипский НПЗ».**
4. **СИСМ-8.4.3-90-2020 Стандарт ООО «Афипский НПЗ» «Порядок допуска подрядных организаций. Организация безопасного производства работ и соблюдения природоохранного законодательства на объектах ООО «Афипский НПЗ».**
5. **СИСМ-6.1-58-2020 «Идентификация опасностей, оценка рисков и управление рисками».**
6. **Акт о выявленных нарушениях требований охраны труда, промышленной, пожарной безопасности и природоохранного законодательства на объектах ООО «Афипский НПЗ»**
7. **Акт о приостановке работы, запрете эксплуатации.**
8. **Перечень нарушений требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, охраны окружающей среды».**
9. **Инструкции «О порядке действий при выявлении работника (ов) в состоянии, схожем на алкогольное, наркотическое, токсическое опьянение на территории Общества».**
10. **Политика ООО «Афипский НПЗ» в области промышленной безопасности.**
11. **Стандарт ООО «Афипский НПЗ» «Безопасность дорожного движения» № 09-17-12/5-С-0006 версия 3.00.**

|  |  |
| --- | --- |
| **«ЗАКАЗЧИК»:**  **ООО «Афипский НПЗ»**  **Генеральный директор**  **ООО «Афипский НПЗ»**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ А.В. Сидоров/** | **«ПОДРЯДЧИК»:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** |

|  |
| --- |
|  |