Приложение №7

к договору №

# Состав буровой вахты Подрядчика,

# выполняющей работы по бурению скважин

При проведении работ по бурению скважины в любой момент времени на буровой площадке должна находиться буровая бригада не менее 10-ти человек в составе:

* буровой мастер, помощник бурового мастера или технолог – 2 чел,
* бурильщик – 1 чел,
* помощник бурильщика – 3 чел,
* машинист буровой установки – 1 чел.

Итого состав буровой вахты 7 человек.

Кроме того, на буровой из числа помощника бурильщиков в каждой вахте должен быть обученный, аттестованный грузчик-стропальщик. Вне вахтового состава – слесарь, электрик, а в зимнее время персонал обслуживающий котельную установку.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **ЗАКАЗЧИК**  **Генеральный директор**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **ПОДРЯДЧИК**  **Генеральный директор**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |